**Опросный лист для выбора модели мини ТРК**

|  |  |
| --- | --- |
| Название организации | Электронная почта |
|  |  |
| ФИО контактного лица | **Телефон** |
|  |  |
| Специальность/должность контактного лица | **Город** |
|  |  |
| Отрасль, область деятельности организации |  |
|  |  |



Пример: **Benza 24-220-57ФА** это означает:

2 – перекачка дизельного топлива

4 – в комплектацию входит панель, насос, счетчик, топливораздаточный шланг, кран

220 – напряжение

57 – производительность (л/мин)

Ф – в комплектацию входит фильтр тонкой очистки

А – автоматический пистолет

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип перекачиваемого топлива** | [ ]  Масло [ ]  Дизельное топливо [ ]  Дизельное топливо и бензин |
| **Емкость из которой будет осуществляться перекачка топлива** | **Тип исполнения**[ ]  200 л бочка 2 и 3 модель со всасывающим шлангом или телескопической трубой[ ]  резервуар 4 5 6 (только дизельное топливо), 8[ ]  Переоборудование бензовоза в АТЗ 7 |
| **Должен ли входить в комплектацию счетчик** (если да, то колонка для коммерческого или внутрифирменного использования) | [ ]  Для коммерческого учета - счетчик ДД-25 (погрешность ±0,2%)[ ]  Для коммерческого учета - счетчик ППО-25 (погрешность ±0,2%)[ ]  Для внутрифирменного учета - счетчик DF-300 (погрешность ±1%), идет в стандартной комплектации[ ]  Для внутрифирменного учета - электронный счетчик DGT-410 \* для масла и дизельного топлива, монтируется к пистолету (погрешность ±0,5%)[ ]  Для внутрифирменного учета - электронный счетчик DGT-500 \* для дизельного топлива (погрешность ±0,5%), монтируется на панель\* **Внимание!** Температурный режим эксплуатации счетчиков до -20 °C[ ]  Контроллер Benza BS для автоматической выдачи топлива по смарт-картам или чип-ключам |
| **Какое напряжение** (220В, 12В, 24В или 12/24) и **производительность электронасоса** (от 10 до 120 л/мин) | **Масло**12 В - [ ]  10 л/мин24 В - [ ]  10 л/мин220 В - [ ]  25 л/мин [ ]  40 л/мин [ ]  50 л/мин**Дизельное топливо**12 В - [ ]  40 л/мин [ ]  60 л/мин [ ]  80 л/мин24 В - [ ]  40 л/мин [ ]  60 л/мин [ ]  80 л/мин12/24 В - [ ]  45/57 л/мин220 В - [ ]  60 л/мин [ ]  80 л/мин [ ]  100 л/мин [ ]  150 л/мин**Бензин и дизельное топливо**12 В - [ ]  57л/мин [ ]  75л/мин24 В - [ ]  57л/мин [ ]  75л/мин220 В - [ ]  70л/мин [ ]  120л/мин |
| **Ручной или автоматический пистолет** | [ ]  Ручной \*\* (без отсечки) (Р)[ ]  Автоматический (с отсечкой) (А)\*\* **Внимание!** Для масла используется **ТОЛЬКО** ручной пистолет |
| **Дополнительные комплектующие: фильтр тонкой очистки, всасывающий шланг обратный клапан и т.д.** | [ ]  Фильтр тонкой очистки (Ф)[ ]  Всасывающий шланг[ ]  Клапан обратный с фильтром[ ]  Опрессованный всасывающий шланг с фитингами[ ]  Фильтр грубой очистки на трубопровод |